***nr sprawy: 6/OOM/2020 Zał. nr 1a do SIWZ***

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „****Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego skrzyniowego – wywrotka”***

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Ogłoszenie nr 767002-N-2020 z dnia 15.12.2020 r.

**Zamawiający:**

**Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów w Mszczonowie**

siedziba: **96-320** **Mszczonów, ul. Spółdzielcza 105**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…......

(pełna nazwa/firma, adres)

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Marka pojazdu ………………………………………………………………

Model pojazdu ………………………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego ( parametry, wyposażenie)** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę ( wpisać TAK/NIE lub parametr\* )** |
| **Wymagania dotyczące samochodu** | | |
| 1. | Samochód ciężarowy skrzyniowy - wywrotka spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz spełniający warunki zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz.U z 2016r poz. 2022 z późn. zm.). |  |
| 2 | Pojazd wyprodukowany do ruchu prawostronnego, kierownica fabrycznie z lewej strony |  |
| 3 | Podwozie DMC techniczne do 19T 4x2 |  |
| 4 | Rok produkcji podwozia 2014 lub nowszy |  |
| 5 | Przebieg maksymalny 360 000 km |  |
| 6 | Kolor kabiny niebieski fabryczny |  |
| 7 | Spełniający normy Euro 6 co do emisji spalin |  |
| 8 | Pojemność silnika 7,7l |  |
| 9 | Moc silnika minimum 350 KM |  |
| 10 | Skrzynia biegów zautomatyzowana 12 biegowa, bez pedału sprzęgła |  |
| 11 | Rozpiętość przełożeń skrzyni biegów nie mniej niż 14,9 – 1,0 |  |
| 12 | Nośność przedniej osi 7,5T |  |
| 13 | Nośność tylnej osi 13T |  |
| 14 | Blokada tylnego mostu |  |
| 15 | Przełożenie tylnego mostu i=3,583 |  |
| 16 | Retarder |  |
| 17 | Chłodnica oleju skrzyni biegów |  |
| 18 | Tylne zawieszenie pneumatyczne |  |
| 19 | Przednie zawieszenie mechaniczne |  |
| 20 | Rozstaw osi 3700 mm fabryczny oryginalny |  |
| 21 | Aluminiowy zbiornik paliwa minimum 300L |  |
| 22 | Zbiornik na ADBlue min. 25 litrów |  |
| 23 | Rodzaj paliwa: olej napędowy |  |
| 24 | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi |  |
| 25 | Podwozie wyposażone w ABS i ASR oraz ESP |  |
| 26 | Kabina dzienna wydłużona |  |
| 27 | Kabina 2 miejscowa |  |
| 28 | Podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka boczne |  |
| 29 | Komfortowy fotel kierowcy |  |
| 30 | Wywietrznik dachowy |  |
| 31 | Zderzak ze stalowymi narożnikami |  |
| 32 | Klimatyzacja |  |
| 33 | Przechylanie kabiny – mechaniczno-hydrauliczne |  |
| 34 | Centralny zamek |  |
| 35 | Przednie lampy Bi-xenon |  |
| 36 | System spryskiwaczy przednich lamp |  |
| 37 | Światła do jazdy dziennej LED |  |
| 38 | Główny zestaw wskaźników w kabinie wyposażony w funkcję video |  |
| 39 | Pojazd wyposażony w asystent pasa ruchu |  |
| 40 | Pojazd wyposażony w system automatycznego hamowania |  |
| 41 | System monitorowania ciśnienia w oponach |  |
| 42 | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| 43 | Ogranicznik prędkości do 90 km/h |  |
| 44 | Tempomat |  |
| 45 | Sygnał cofania |  |
| 46 | Fabryczna przystawka odbioru mocy |  |
|  | **Wymagania dotyczące zabudowy:** |  |
| 47 | Rok produkcji zabudowy 2020 nowa, nie używana |  |
| 48 | Skrzynia samowyładowcza 3 stronna |  |
|  | **Konstrukcja:** |  |
| 49 | długość gabarytowa 3800- 4200mm |  |
| 50 | szerokość gabarytowa około 2500 mm |  |
| 51 | wysokość burt - bocznych 600 mm, |  |
| 52 | wysokość burty tylnej 800 - 1000 mm, |  |
| 53 | przednia ściana pełna, do wysokości kabiny |  |
| 54 | podłoga min. 6 mm, materiał stal |  |
| 55 | burta boczna prawa i lewa z górnymi i dolnymi zawiasami |  |
| 56 | burty demontowane |  |
| 57 | wspomaganie sprężynowe burt bocznych |  |
| 58 | burta tylna z górnymi i dolnymi zawiasami, możliwość demontażu, odbojniki tylnej klapy |  |
|  | **System hydrauliczny:** |  |
| 59 | siłownik hydrauliczny podpodłogowy |  |
| 60 | pompa hydrauliczna |  |
| 61 | zbiornik oleju |  |
| 62 | sterowanie wywrotem pneumatyczne z kabiny |  |
| 63 | zawór główny |  |
| 64 | przewody hydrauliczne |  |
| 65 | sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy |  |
|  | **Dodatkowe wyposażenie:** |  |
| 66 | błotniki kół tylnych z tworzywa, plus chlapacze |  |
| 67 | zderzak |  |
| 68 | bariery boczne przeciw-najazdowe aluminiowe |  |
| 69 | uchwyty do ładunku 8 szt. |  |
| 70 | stopień wejściowy składany na burcie |  |
| 71 | żółte światła obrysowe |  |
| 72 | podpora naprawcza, oklejenie konturowe zabudowy |  |
| 73 | osłony świateł tylnych z daszkiem i odchylaną kratką |  |
| 74 | tablice wyróżniające |  |
| 75 | wywrotka śrutowana , gruntowana i malowana w uzgodnionym kolorze RAL 7024 szary grafitowy |  |
| 76 | Ogumienie kół jezdnych całoroczne, o średnicy nominalnej 22,5 cala, nowe lub o zużyciu maksymalnym 50%, rozmiar ogumienia 315/70R 22,5 lub równoważne |  |
| 77 | Sygnalizacja robocza ( koguty ), sygnał dźwiękowy cofania |  |
| 78 | Wyposażenie standardowe:– gaśnice, trójkąt ostrzegawczy, radio, koło zapasowe, klucz do kół, kliny pod koła, podnośnik minimum 12 000 kg |  |
| 79 | Pojazd wolny od wad fizycznych i prawnych |  |
| 80 | Dostarczony pojazd oraz osprzęt muszą być kompletne i kompatybilne ze sobą. Pojazd musi spełniać funkcje do jakich jest przeznaczony oraz musi być zgodny z obowiązującym prawem oraz normami WE ( CE ). Na udokumentowanie powyższego dostawca złoży oświadczenie |  |
| 81 | Gwarancja jakości pojazdu bez limitu kilometrów 3 miesiące na podwozie i min. 12 miesięcy na zabudowę – skrzynia, wywrot, termin gwarancji uruchamiany z dniem protokolarnego odbioru pojazdu |  |

**\* W celu potwierdzenia spełnienia wymagań należy wpisać TAK lub NIE lub parametr.**

……………………………………, dnia ……………………r.

( miejsce i data)

……………………………….…………………………………………………………………………………………….

( podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy )